



Formularz ofertowy - wzór

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 28-04-2023 r.

………………………………………

*(miejscowość, data)*

# Oferta

**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28-04-2023 r.**

Dotyczy realizacji Projektu p.n. „Przywrócenie funkcji gospodarczych terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. Krzywoustego 3 w Gdyni.”, planowanego do realizacji w ramach projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie z poniższymi danymi.

# Dane Oferenta

Nazwa Oferenta:…………………………………………………………………………………….

NIP Oferenta:.………………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………….

# Przedmiot oferty

Oferujemy **przebudowę systemu odprowadzania wody** **w budynkach** znajdujących się na terenie objętym inwestycją.

Zostaną zastosowane:

* Rynny powlekane, malowane proszkowo.
* Rynny spustowe o przekroju 150 mm, stal ocynkowana lub powlekana (malowana proszkowo).

W ramach przedmiotu zamówienia:

* dostarczenie materiałów niezbędnych do przebudowy systemu odprowadzania wody w budynkach,
* wykonanie docieplenia i uszczelnienia ogniomurków (styrodur, papa) i opierzenia metalowego,
* wykonanie zaślepienia otworów wentylacyjnych, usuniecie otworów wentylacyjnych (papa i styrodur),
* wykonanie demontażu zniszczonych i montaż nowych rynien i instalacji okołorynnowych w budynkach, w tym zwiększenie ilości rynien spustowych, zwiększenie ich przekroju oraz zainstalowanie ich tam, gdzie dotychczas ich nie było, zgodnie z poniższymi danymi szczegółowymi:
1. Budynek 581:
	1. Zgrzanie papy nawierzchniowej 47 m2;
2. Budynek 580 w części i1 stanowiącej jego integralną część:
	1. Demontaż rynny ,haków, pionów;
	2. Montaż haki, rynna fi 150- 7,9 mb;
	3. Montaż rury spustowe 10 mb;
	4. Materiał : Rynna fi 150-8 mb, ryn haki 12 szt., łączka rynny 1 szt., denka 4 szt., sztucer 2 szt., rury spustowe fi110-10 mb, kolanka 2 szt., rur haki 4 szt.
3. Budynek 583:
	1. Demontaż rynny (haki są przyspawane) 37mb;
	2. Montaż pasa podrynnowego z blachy gr 1,5 mm (do niego będą mocowane haki) 37 mb;
	3. Montaż haki rynny fi 150 -37 mb;
	4. Montaż rur spustowych 12 mb;
	5. Materiał: Rynna fi 150 - 40 mb ,blacha gr 1,5 mm - 10 m2,ryn haki 52 szt., denka 4 szt., łączka rynny 8 szt., sztucer 3 szt., rury spustowe fi 110 12 mb, kolanka 9 szt.
4. Budynek 578 :
	1. Zgrzanie papy nawierzchniowej 16,4 m2;
5. Budynek 580 (hala łukowa) konserwacja;
	1. Konserwacja rynien (wewnątrz) - czyszczenie rynien, miejscowe uszczelnienie, odtłuszczenie, zagruntowanie – 160 mb;
	2. Przegląd dachu (usuwanie pęcherzy, miejscowe naprawy połaci, sprawdzenie obróbek papowych, szpachlowanie elementów, sztyce odgromowe);
	3. Materiał : Papa nawierzchniowa 80 m2 , hobok gruntu, benzyna ekstrakcyjna 2 bańki, farba 10l.
6. Budynek 576
	1. Zgrzanie papy nawierzchniowej 47 m2.

# Zakres i cena

| Zakres oferty | Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| **Przebudowa systemu odprowadzania wody** **w budynkach** znajdujących się na terenie objętym inwestycją. Zostaną zastosowane:* Rynny powlekane, malowane proszkowo.
* Rynny spustowe o przekroju 150 mm, stal ocynkowana lub powlekana (malowana proszkowo).

W ramach przedmiotu zamówienia:* dostarczenie materiałów niezbędnych do przebudowy systemu odprowadzania wody w budynkach,
* wykonanie docieplenia i uszczelnienia ogniomurków (styrodur, papa) i opierzenia metalowego,
* wykonanie zaślepienia otworów wentylacyjnych, usuniecie otworów wentylacyjnych (papa i styrodur),
* wykonanie demontażu zniszczonych i montaż nowych rynien i instalacji okołorynnowych w budynkach, w tym zwiększenie ilości rynien spustowych, zwiększenie ich przekroju oraz zainstalowanie ich tam, gdzie dotychczas ich nie było, zgodnie z poniższymi danymi szczegółowymi:
1. Budynek 581:
	1. Zgrzanie papy nawierzchniowej 47 m2;
2. Budynek 580 w części i1 stanowiącej jego integralną część:
	1. Demontaż rynny ,haków, pionów;
	2. Montaż haki, rynna fi 150- 7,9 mb;
	3. Montaż rury spustowe 10 mb;
	4. Materiał : Rynna fi 150-8 mb, ryn haki 12 szt., łączka rynny 1 szt., denka 4 szt., sztucer 2 szt., rury spustowe fi110-10 mb, kolanka 2 szt., rur haki 4 szt.
3. Budynek 583:
	1. Demontaż rynny (haki są przyspawane) 37mb;
	2. Montaż pasa podrynnowego z blachy gr 1,5 mm (do niego będą mocowane haki) 37 mb;
	3. Montaż haki rynny fi 150 -37 mb;
	4. Montaż rur spustowych 12 mb;
	5. Materiał: Rynna fi 150 - 40 mb ,blacha gr 1,5 mm - 10 m2,ryn haki 52 szt., denka 4 szt., łączka rynny 8 szt., sztucer 3 szt., rury spustowe fi 110 12 mb, kolanka 9 szt.
4. Budynek 578 :
	1. Zgrzanie papy nawierzchniowej 16,4 m2;
5. Budynek 580 (hala łukowa) konserwacja;
	1. Konserwacja rynien (wewnątrz) - czyszczenie rynien, miejscowe uszczelnienie, odtłuszczenie, zagruntowanie – 160 mb;
	2. Przegląd dachu (usuwanie pęcherzy, miejscowe naprawy połaci, sprawdzenie obróbek papowych, szpachlowanie elementów, sztyce odgromowe);
	3. Materiał : Papa nawierzchniowa 80 m2 , hobok gruntu, benzyna ekstrakcyjna 2 bańki, farba 10l.
6. Budynek 5766.1 Zgrzanie papy nawierzchniowej 47 m2
 |  |  |
| Razem |  |  |

W przypadku wskazania ceny oferty w walucie innej niż PLN należy zmodyfikować oznaczony w powyższej tabeli zapis [PLN]

# Informacja o terminie wykonania przedmiotu oferty

Zobowiązuję się do realizacji całości zamówienia w terminie **30** dni od dnia zawarcia umowy.

# Informacja o terminie związania ofertą

Niniejsza oferta pozostaje ważna przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

# Informacja o braku powiązań

Oświadczam, że przedsiębiorstwo Oferenta nie jest powiązane osobowo lub kapitałowo[[1]](#footnote-1) z Zamawiającym[[2]](#footnote-2).

# Oświadczenia Oferenta

1. Oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawionymi w zapytaniu ofertowym warunkami zmiany umowy, a niniejsza oferta uwzględnia treść tych warunków.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia **28-04-2023** r. i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

…………….……………………………………………………………..…………
(Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

**Uwaga:** Ofertę podpisują osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta (Zamawiający zweryfikuje ten warunek na podstawie ogólnodostępnych rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub innych obowiązujących w kraju Oferenta, potwierdzających umocowanie osób do reprezentacji). W przypadku wystawienia pełnomocnictwa do podpisania oferty, Oferent załącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.

W przypadku gdy oferta sporządzona jest w języku innym niż polski, należy do niej dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez Oferenta.

1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

	* 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
		2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
		3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
		4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-1)
2. SILVER & AMBER Adam Pstrągowski [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)